Mémoire de qualité

LE BÂTIMENT

Fondation
Fabriquée avec des socles en béton armé.

Structure
Formée par des piliers, des dalles et des escaliers en béton armé.
Façade et Toit
La façade est finie avec une combinaison de monocouche de différentes couleurs et rendue étanche avec de la peinture extérieure.
Finition extérieure avec couche isolante SATE.
Les séparations entre les appartements sont isolées acoustiquement.
Couverture avec différents types de revêtements de sol sur le toit, avec isolation thermique et étanchéité à l'eau grâce à une membrane, sous le niveau du sol.
Construction durable, avec économie d'énergie et amélioration du confort dans les logements du dernier étage.
Espaces communs
Sur les escaliers menant aux logements, marches en carreaux de céramique / pierre naturelle et garde-corps en béton finis avec monocapa.
Classification énergétique
Les logements ont la classe énergétique A.









LOGEMENTS

Maçonnerie
Murs extérieurs avec double maçonnerie et isolation thermo-acoustique intermédiaire conformément à la CTE. Cloisons intérieures avec doubles briques creuses de 7 cm, revêtues de mortier de ciment, et cloisons entre les logements avec doubles cloisons et isolation acoustique.
Carrelage
Combinaison de carreaux de céramique domestiques de haute qualité du sol au plafond dans les salles de bains, combinée avec des zones finies avec de la peinture.

Revêtements de sol
Carreaux de porcelaine domestiques de 1ère qualité dans les appartements, avec plinthes de porcelaine blanche.
Revêtements de sol stratifiés avec finition bois au choix.
Pour les terrasses au rez-de-chaussée et la terrasse privée sur le toit, des carreaux de céramique antidérapants domestiques de haute qualité sont utilisés, avec une isolation thermique supplémentaire sur le toit.
Revêtement continu.
Enduit continu avec enduit blanc sur les murs verticaux, avec profils PVC. Faux plafonds en plaque de plâtre dans les couloirs et les salles de bains, avec panneaux amovibles dans une salle de bains.
Peinture
Peinture plastique avec finition lisse dans toute la maison. Murs en gris cassé et plafonds en blanc.
Menuiserie intérieure
Porte d'entrée renforcée avec points de verrouillage de sécurité, laquée en blanc ou couleur bois à l'intérieur et finie avec une plaque en PVC à l'extérieur dans une couleur au choix.
Portes intérieures, hauteur 2,03 m, avec panneaux lisses, finies en blanc, avec poignées et ferrures.
Menuiserie extérieure
Aluminium laqué dans toute la maison, avec fenêtres coulissantes, sauf dans les salles de bains avec fenêtre oscillo-battante ou à battant. Portes de balcon avec fenêtre coulissante.
Fenêtres et balcons avec double vitrage avec régulation solaire ou similaire, selon les calculs du projet.

Plomberie
Composée d'une connexion extérieure aux compteurs d'eau, de raccordements aux logements et de tuyauteries internes dans le logement avec eau chaude et froide.
Robinet d'arrêt par logement, dans les salles de bains, la cuisine et les toilettes, avec évacuations d'eau bithermiques pour lave-linge et lave-vaisselle.
Tuyaux d'eau chaude, isolés pour limiter les pertes de chaleur. Tuyaux d'évacuation en PVC, fabriqués conformément aux normes.

L'eau chaude sanitaire (ECS) est produite individuellement par équipement aérothermique et support de résistance électrique dans la buanderie/cuisine.
Toilettes
Toilettes d'une grande marque espagnole, à la fois dans la salle de bains commune et dans la salle de bains de la chambre principale.
Bacs de douche dans toutes les salles de bains finis avec de la résine ou un matériau similaire.
Mélangeurs dans les douches, lavabos et éviers.
Évier en acier inoxydable.

Électricité
Installation avec un niveau moyen d'électrification, avec protections dans le tableau électrique contre les surintensités et les fuites de courant, avec tous les éléments métalliques de la maison et du bâtiment connectés à la mise à la terre dans les fondations.
Installation d'interphone vidéo avec écran couleur dans tous les logements. Mécanismes de grandes marques.

Ventilation
Pour répondre aux exigences de la CTE en matière de ventilation de l'air dans les logements, ils sont équipés des systèmes de ventilation suivants :
• Pour les cuisines : ventilation forcée des fumées avec une hotte intégrée avec conduit individuel jusqu'au toit.

Climatisation/Chauffage
Pré-installation de la climatisation réversible, alimentation via des conduits et retour via des grilles dans un plafond suspendu (pompe à chaleur non incluse).


Cuisine
Cuisine et façade en PVC compact, équipées de meubles bas et hauts, façades de tiroirs et portes dans une combinaison de stratifié blanc et de stratifié bois.
