KVALITETSBESKRIVNING

Byggnaden

Grundläggning
Tillverkad med fundament av armerad betong.

Struktur
Formad av pelare, plattor och trappor av armerad betong.
Fasad och tak
Fasaden är avslutad med en kombination av olika färger av ettlagsputs och vattentätad med utomhusfärg.
Ytbehandling med SATE-isoleringslager.
Avdelningar mellan lägenheter är ljudisolerade.
Täckning med olika typer av golv på taket, med termisk isolering och vattentätning genom ett membran, under golvnivån.
Hållbar konstruktion, med energibesparing och förbättring av komforten i lägenheterna på översta våningen.
Gemensamma utrymmen
På trapporna till lägenheterna, keramiska plattor / naturstentrappor och betongräcken avslutade med monocapa.
Energiklassificering
Lägenheterna har energiklass A.









Lägenhet

Murverk
Ytterväggar med dubbel murverk och mellanliggande termoakustisk isolering enligt CTE. Inre skiljeväggar med dubbla 7 cm tomtegelstenar, klädda med cementbruk och skiljeväggar mellan lägenheter med dubbla skiljeväggar och ljudisolering.
Kakel
Kombination av inhemska keramiska kakel av hög kvalitet från golv till tak i badrum, kombinerat med zoner som är avslutade med färg.

Golv
Förstklassiga inhemska porslinsgolv i lägenheterna, med vita porslinssocklar.
Laminatgolv med träfinish efter eget val.
För terrasser på bottenvåningen och den privata takterrassen används inhemska halksäkra keramiska plattor av hög kvalitet, med extra termisk isolering på taket.
Kontinuerlig beläggning
Kontinuerlig putsning med vit puts på vertikala väggar, med PVC-profiler. Falsktak av gipsskivor i korridorer och badrum, med avtagbara paneler i ett badrum.
Målning
Plastfärg med slät finish i hela bostaden. Väggar i grått och tak i vitt.
Inredningssnickeri
Förstärkt ingångsdörr med säkerhetslåspunkter, målad inuti i vitt eller träfärg och utsidan avslutad med PVC-skiva i valfri färg.
Inre dörrar, höjd 2,03 m, med släta paneler, avslutade i vitt, med handtag och beslag.
Utomhussnickeri
Lackad aluminium i hela bostaden, med skjutbara fönster, förutom i badrum med vrid- eller öppningsfönster. Balkongdörrar med skjutfönster.
Fönster och balkonger med dubbelglas med solskydd eller liknande, enligt projektberäkningar.
Badrum
Består av en anslutning från utvändigt på vattenmätarna, anslutningar till bostäder och interna ledningar i bostaden med varmt och kallt vatten.
Avstängningsventiler per bostad, i badrum, kök och toaletter, med tvåkrets vattenavlopp för tvättmaskin och diskmaskin.
Varmvattenledningar, isolerade för att minska värmeförlusten. Avloppsledningar i PVC, tillverkade i enlighet med normer.

Varmvatten (DHW) produceras individuellt genom aerotermisk utrustning och elektrisk motståndsunderstöd i tvättstugan / köket.
Toaletter
Toaletter från ett spanskt toppmärke, både i gemensamt badrum och i huvudsovrummets badrum.
Duschpannor i alla badrum avslutade med hartser eller liknande.
Blandare i duschar, handfat och diskbänkar.
Rostfri diskbänk.

Elektricitet
Installation med medelgrad av elektrifiering, med säkringar i elcentralen mot överström och jordfelsbryt are, med alla metalliska element i huset och byggnaden anslutna till jordledningen i fundamenten.
Installation av videoporttelefon med färgskärm i alla bostäder. Mekanismer från toppmärken.

Ventilation
För att uppfylla CTE-kraven för luftventilation i bostäder, utrustas de med följande ventilationsystem:
•För kök: tvångsventilation med integrerad köksfläkt med individuell kanal till taket.
Luftkonditionering/värme
Förinstallation av varm/kall luftkonditionering, lufttillförsel via kanaler och retur via galler i sänkt tak (värmepump ingår ej).
Kök
Kök och front i kompakt PVC, med under- och överskåp, lådfronter och dörrar i en kombination av vitt laminat och träfaner.
