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El proyecto cuenta con una serie de características impresionantes. Desde el uso de paredes de ladrillo hueco doble con aislamiento térmico hasta los revestimientos interiores y exteriores más modernos, Marbella Club Hills Fase 2 hace hincapié en la calidad en todos los aspectos de su diseño.
Interiores de lujo
En el interior de las residencias, encontrará amplios dormitorios con suelos de parqué, elegantes cuartos de baño con acabados de mármol y una cocina totalmente equipada con electrodomésticos alemanes de primera categoría.
Servicios y medio ambiente
Más allá de las residencias, Marbella Club Hills ofrece una gran variedad de servicios, como piscinas, pistas de tenis, gimnasios y jardines mediterráneos. La urbanización se compromete a preservar el entorno natural y crear un ambiente armonioso.
Fundamentos y estructura:
· Cimentación sobre zapatas de hormigón armado
· Estructura de muros, pilares y losas de hormigón armado
· Todas las paredes exteriores son de ladrillo hueco doble, con espuma de poliuretano termoaislante.
· Las paredes interiores son de ladrillo enlucido por ambas caras, mientras que las que separan el salón de la recepción son dobles y están insonorizadas.
· Los antepechos de las terrazas se construirán con ladrillos perforados y barandillas de cristal sin marco empotradas en la construcción; según diseño.
Revestimientos exteriores e interiores:
· Las paredes exteriores están revocadas con mortero de cemento impermeable y acabadas con pintura para exteriores
· Las paredes interiores tienen acabados de yeso y pintura lisa
· En todas las zonas habitables hay techos altos a diferentes alturas, según el diseño.
Suelos y alicatados:
· Revestimiento cerámico europeo de primera calidad de 90×90 cm para la zona de recepción y sus terrazas
· Suelos de parquet para los dormitorios, mientras que sus terrazas serán de baldosas cerámicas con acabado “símil madera”.
· Cuartos de baño con alicatado de mármol en el suelo y paredes pintadas con acabado enlucido, excepto la zona de ducha con alicatado de mármol.
Carpintería exterior:
· Toda la carpintería exterior es de Aluminio de TECHNAL, con aislamiento de rotura de puente térmico y doble acristalamiento
· Las pérgolas tienen un acabado de madera laminada.
Carpintería interior:
· Puertas de entrada principales blindadas con hojas reforzadas y acabado en madera
· Las puertas interiores son de madera con acabado liso y pintura blanca
· Las puertas de los armarios y roperos están pintadas de blanco, con cierre suave y el interior forrado con tableros de melamina; incluyendo cajones, estantes y rieles…; según diseño.
Electricidad y telecomunicaciones:
· Instalación eléctrica y de telecomunicaciones con materiales y mecanismos de primera calidad
· Los interruptores eléctricos y los enchufes son JUNG – modelo Creation, en acabado blanco
· Puntos de TV, Internet y teléfono en la recepción y las habitaciones
· Instalación de videoportero conectado a la puerta de seguridad
· Tanto los focos empotrados como la iluminación indirecta serán LED
· Aparatos de iluminación LED de pared y LED de techo para iluminar las terrazas.
NB: Las especificaciones están sujetas a revisiones técnicas, pero sin disminuir el nivel de calidad.
Fontanería:
· La instalación de agua caliente y fría se realiza con tuberías de primera calidad para el agua fría y tuberías con aislamiento térmico para el agua caliente. La energía de la máquina de aire acondicionado calentará el agua durante el verano (sistema de ahorro de energía AEROTHERMIA) y mediante calentadores eléctricos en invierno.
· Suelo radiante eléctrico en los baños principales.
Aire acondicionado:
Sistema de Aire Acondicionado frío y calor de DAIKIN para todas las zonas interiores, ejecutado por conductos; también, con termostatos individuales inteligentes digitales.
Baños:
· Inodoros y bidés suspendidos con cisternas ocultas y pulsadores cromados
· Platos de ducha antideslizantes acabado mármol
· Los lavabos (individuales o dobles) incluyen un mueble bajo lavabo
· Grifería cromada
· Duchas efecto lluvia
· Mamparas de ducha de cristal con herrajes cromados
· Espejos sobre lavabos.
Cocina:
· Las cocinas están equipadas con muebles altos, con un acabado estratificado blanco brillante
· Tiras de LED debajo de las unidades superiores
· Encimera de cocina de alta calidad, incluido fregadero y grifo de agua
· Placa de inducción, horno multifunción, microondas, campana extractora, frigorífico/congelador integrado, lavavajillas integrado, lavadora y secadora; de renombrados fabricantes alemanes.
Zona común y aparcamiento:
· El cerramiento de la parcela se realiza mediante una valla de alambre plastificado de 2 m de altura
· Las cámaras de vigilancia CCTV están conectadas a la puerta de seguridad de la entrada
· Las puertas de entrada al aparcamiento son de fabricación alemana, de aluminio plegable, y se accionan por control remoto con sensores de movimiento para mayor seguridad.
· Suelo del garaje de hormigón pulido, acabado epoxi
· Piscinas con iluminación subacuática y sistema de cloración salina
· Los accesos peatonales están pavimentados. Las balizas iluminan los senderos exteriores e iluminan otras partes específicas de los jardines.
· Jardines mediterráneos de estilo contemporáneo con árboles exóticos y riego automático.
· Pistas de tenis y pádel al aire libre, así como zonas recreativas con material de última generación
· Los servicios incluyen piscinas comunitarias, piscinas para niños, gimnasios y parques infantiles.
Ascensor:
Ascensores de pasajeros de OTIS, con parada en cada planta; con amplias cabinas y capacidad para 8 personas o 630 kg.

