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MEMORIA DE CALIDADES




APARTAMENTOS

· ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
· TABIQUES CON LADRILLO Y PLADUR
· FACHADAS CON MORTERO MONOCAPA
· PINTURA INTERIOR  LISA COLOR BLANCO.
· PAVIMENTO INTERIOR DE GRES PORCELANICO.
· PAVIMENTO EXTERIORES DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE
· ALICATADOS EN GRES  CERAMICO BAÑOS Y COCINAS HASTA EL TECHO.
· CARPINTERÍA EXTERIOR EN PVC DE HOJAS CORREDERAS.
· PERSIANAS EN TODAS LAS VENTANAS MECANIZADAS. 
· CRISTALES EN CLIMALIT Y DOBLE ACRISTALAMIENTO.
· CARPINTERÍA INTERIOR EN LACADO EN COLOR BLANCO.
· ARMARIOS EMPOTRADOS EN DORMITORIOS EN BLANCO.
· DOS MUEBLES DE BAÑO EN COLOR BLANCO, CON ESPEJO INCLUIDOS.
· RADIADORES ELECTRICOS EN LOS BAÑOS
· PUERTA PRINCIPAL BLINDADA.
· COCINA CON ARMARIOS ALTOS Y BAJOS EN COLOR BLANCO.
· ENCIMERA EN SILESTONE O SIMILAR.
· FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE.
· AGUA CALIENTE POR AEROTERMIA CON ACUMULADOR.
· GRIFERIA MONOMANDO CON LLAVES DE CORTE.
· SANITARIOS EN PORCELANA VITRIFICADA TIPO ROCA O SIMILAR
· ELECTRODOMÉSTICOS INCLUIDOS.
· LAVAVAJILLAS BOSCH O SIMILAR
· CAMPANA CATA ISLA O SIMILAR
· HORNO BOSCH O SIMILAR
· ENCIMERA BOSCH O SIMILAR
· LAVADORA BOSCH O SIMILAR
· MICROONDAS
· FRIGO BEKO O SIMILAR,
· SPOTLIGHT EN TODA LA VIVIENDA
· PREINSTALACIÓN DE TELEFONIA E INTERNET.
· PREINSTALACIÓN DE T.V. Y F.M., en salón y dormitorio principal 
· INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS Y MAQUINA INCLUIDA.
· INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO, RECIRCULACION DE AIRE MEDIANTE UN MOTOR
· INSTALACIÓN ELECTRICA DE 5.000 W.
· INTERFONO EN ENTRADA CON VIDEOPORTERO
· ASCENSOR EN CADA BLOQUE-ESCALERA.
· PARCELA URBANIZACION CERRADA.
· CALLES INTERIORES URBANIZADAS.
· 1 PLAZA DE PARKING POR VIVIENDA.
· PISCINA CLIMATIZADA CON BOMBA DE CALOR Y GIMNASIO COMUNITARIOS.
· ZONA AJARDINADA CUMUNITARIA.
· LAS PLANTAS BAJAS Y LOS ATICOS TENDRAN PREINSTALACION PARA JACUZZI..




