



Comodidad

• Paredes exteriores dobles en ladrillo térmico y aislamiento Térmica con sistema XPS de 6 cm de espesor.
• Marcos minimalistas de aluminio anodizado de Sosoares con corte térmico
• Bombas de calor para calentar agua caliente sanitaria
• Apartamentos con calificación energética A / A +
• Persianas eléctricas centralizadas en las habitaciones
• Puertas de entrada de alta seguridad en apartamentos marca Dierre .
• Interruptor de ascensor Otis Gen2 alimentado por paneles solares
• Aire acondicionado Daikin integrado en conductos en todo el apartamento.
• Calefacción por suelo radiante eléctrico en todo el apartamento con mando a distancia.
• Puerta de garaje eléctrica
• Proyecto eléctrico con Domótica en todo el apartamento con mando a distancia de la marca Hager
• Barandilla de balcón en vidrio laminado templado
• Plazas de aparcamiento con enchufes para cargar vehículos eléctricos
Trastero privado en el sótano
Agua de piscina calentada con bomba de calor
Área al aire libre para ejercicio físico

Elementos estructurales

• Cimentaciones con zapatas y muros de soporte en hormigón armado con aditivo hidrófugo.
• Tabiquería divisoria entre viviendas con doble hoja de ladrillo visto y caja de aire intermedia con aislamiento térmico y acústico en lana de roca .
• Todas las losas de hormigón con aislamiento térmico y acústico.
• Losa de cubierta de hormigón con aislamiento térmico de 8cm recubierta de malla asfáltica .

Interiores

Pavimento cerámico de alta densidad de Marazzi , en paneles de 120*60 , alisados con junta rectificada, referencia Carácter, Mix Gris Natural Floor Tile
• Falsos techos de placas de yeso laminado pintados con pintura plástica antihongos y con iluminación incorporada de Arkoslight o equivalente.
Cocina integrada al salón, “ open space ” , con encimera de Silestone /Dekton .
Muebles de cocina lacados revestidos con paneles de madera natural.
• Electrodomésticos marca Siemens/Bosch . Placa de inducción marca Bora .
Paredes de ducha revestidas con cerámica New Terracotta
Grifería Fantini , grifería Duravit , toalleros eléctricos Foursteel
• Mamparas de ducha con puertas de cristal templado
Muebles de baño marca Querkus o equivalente con encimera y lavabos de Silestone
Armarios marca Sangiacomo o equivalente
